**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор МКУ КДО «Аккорд»**

**Зюзинского сельсовета**

**Стребкова Л.А.**

**АНКЕТА**

**обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры**

**№ 4**

Муниципальное казённое учреждение культурно-досуговое объединение «Аккорд» Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

Полное юридическое наименование объекта

Филиал -Беловский сельский клуб 632325 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Белово, улицаЦентральная, дом 51/1.

8-383-61-93249,  [olga.pushckaryova2013@yandex.ru](mailto:olga.pushckaryova2013@yandex.ru)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

**1. Ведомственная принадлежность объекта** администрация Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

**2. Вид деятельности** учреждение культуры

**3. Форма собственности** муниципальная

**4. Размещение объекта** в центральной части деревни Белово

, совмещённое с магазином здание из 1 этажа; год постройки 1985

**5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.**

**6.Функциональное назначение объекта** культурно-досуговое назначение

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ |  | Едини- |  | Факти- | Для МГН\* |  |  |
| п/п | Элементы генплана | цы изме-ре-ния | Норматив | ческая величина |  | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Парковка для посетителей | | | | | |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | не более 50 | 7 | К, О | ремонт | П.4.2.2. СП 59.13330.2012  C:\Users\user\Documents\Новая папка (2)\DSCN3394.JPG |
|  | Доля мест для автотранспорта инвалидов | % | 10 (но не менее 1 места) | 2 | К, О | установка | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 C:\Users\user\Documents\Новая папка (2)\DSCN3393.JPG |
|  | Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов | м | 6х3,6 | - | К | установка | П.4.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике |  | наличие | нет | К | установка | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание | | | | | | |
|  | - ширина полосы движения  - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов) | м | 2,0  Допустимо 1,2 | 5  - | К | установка | П.4.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | -указатели направления движения |  | **наличие** | нет | К, О, Г | установка | П.4.1.3. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота бордюра | см | **5** | - | С |  | П.4.1.9. СП 59.13330.2012 |
|  | Съезды с тротуаров :  уклон  вблизи зданий и в затесненных местах |  | **1:12**  **Допускается 1:10** | -  - |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание):  расстояние до объекта информации, опасного участка;  ширина тактильной полосы | см | 80  50-60 | - | С |  | П.4.1.10. СП 59.13330.2012 |
|  | Подсветка пути движения:  на высоте  с интервалом | м | 0,3-0,4 от земли  2-3 | - | С | установка | П.5.5 СП 35-105-2001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ВХОДНАЯ ГРУППА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации:  установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежит | Ссылка на пункт нормативного документа |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо / входная площадка | | | | |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | не менее 140x200  или 150х185 | 250х12 | К | реконструкция | П.5.1.3. СП 59.13330.2012  C:\Users\user\Documents\Новая папка (2)\DSCN3403.JPG |
|  | Поручни (ограждение) |  | наличие | Имеется | К, О, С | установка | П.5.1.2 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | нет | Все категории | установка | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | Навес |  | наличие | Имеется | Все категории |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | Лестница к входной площадке |  |  | нет |  |  |  |
|  | Ширина марша лестниц | см | Не менее 135 |  | О,С |  | П.4.1.12. СП 59.13330.2012 |
|  | Уклон лестничного марша |  | Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2 |  | О |  | П.6.6. СП 118.13330.2012 |
|  | Высота ступени | см | от 12 до 15 |  | О,С | ремонт | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина проступи | см | от 35 до 40 |  | О,С | ремонт | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | О, С, Г | установка | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | см | за 80-90 до лестниц |  | С | установка | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина рельефной тактильной полосы | см | 30-50 |  | С | установка | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | наличие |  | С | установка | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие |  | О,С | установка | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие |  | О, С | установка | П. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | Допустимо 85-92 |  | О, С |  | П. 6.16. СП 118.13330.2012 |
|  | - завершающие части поручней | см | Не менее 30 |  | О, С |  | П.5.3.3 ГОСТ Р 51261 |
|  | Пандус |  | наличие | Есть |  |  | C:\Users\user\Documents\Новая папка (2)\DSCN3405.JPG |
|  | Ширина пандуса | см | Не менее 100 | 100 | К | ремонт | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Параметры пандуса:  длина марша пандуса  уклон пандуса | см | Не более 900  Не круче 1:20 (5%) | 450  9 | К |  | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса | см | Не менее 150х150 | 250х250 | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие | есть | К,О | установка | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - на высоте | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) | 80 | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | -завершающие части поручней | см | Длиннее пандуса на 30 |  | К, О |  | П.5.2.3 ГОСТ Р 51261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | нет | К,О,С | установка | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой |  | наличие | нет | С | установка | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | **Наружный подъемник** : вертикальный (В), наклонный (Н) |  | наличие | нет | К |  | П.4.1.14. СП 59.13330.2012 |
|  | **Тамбур** |  |  | нет |  |  |  |
|  | Габариты: глубина х ширина | см | не менее 230х150  при реконструкции допустимо от 150 до 180х200 |  | К |  | П.5.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | **Двери** : распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | р |  |  | C:\Users\user\Documents\Новая папка (2)\DSCN3407.JPG |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 140 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012  C:\Users\user\Documents\Новая папка (2)\DSCN3395.JPG |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 4 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |  | наличие | нет | С | установка | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Размер маркировки | см | Не менее 10 х 20 | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Расположение маркировке на полотне двери | см | Не ниже 120  не выше 150 от земли | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**

**(для доступа к зоне оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации:  установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Ссылка на пункт нормативного документа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски:  в одном направлении  при встречном движении | см | не менее 150  не менее 180 | 200  400 | К | реконструкция | П.5.2.1.  СП 59.13330.2012  C:\Users\user\Documents\Новая папка (2)\DSCN3398.JPG |
|  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | см | Не менее 120 | 500 | К,О,С | реконструкция | П.5.2.2.  СП 59.13330.2012 |
|  | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже): |  | наличие | - | К, О | установка | П. 5.2.6.  СП 59.13330.2012 |
|  | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | **Выступ - не более чем на 10 ;**  **высота - от 70 до 210 от уровня пола.** | - | К,С |  | П.5.2.7.  СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | **Не менее 90** | - | К,О,С | ремонт | П.5.2.4.  СП 59.13330.2012 |
|  | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной |  | **наличие** | есть | С | установка | П.5.2.4.  СП 59.13330.2012 |
|  | Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц) |  |  | нет |  |  |  |
|  | Ширина лестничного марша:  для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.  для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей;  для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135  не менее 120  не менее 90 | - | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | - | О,С | установка | П.5.2.9. СП13330.2012 |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов | - | С | установка | П.5.2.3. СП59.113330.2012 |
|  | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними |  | наличие | -- | С | ремонт | П.5.2.12  СП 13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | - | С |  | П.5.2.9.  СП 59.13330 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | - | О,С | установка | П.5.2.15  СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) |  | О,С | установка | П.5.2.15.  СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней (в детских учреждениях) | см | 50 и 90 | - | Дошкольникинач.школа, |  | П.6.17 СП 118.13330.2012 |
|  | - высота ограждений лестниц (в детских учреждениях) | см | Не менее 120  150-180 | **-** | Дошкольники нач. школа  У |  |  |
|  | - завершающие части поручней | см | Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33) | - | О,С |  | П5.2.10. СП59.13330.2012 |
|  | - пандусы :  высота одного подъема  угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см  угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см) | см | не более 80  1:20 (5%)  1:10 (10%) | - | К,О |  | П.5.2.13  СП 59.13330.2012 |
|  | **Лифты** |  | наличие | нет |  |  |  |
|  | Габариты кабины (глубина Х ширина) | см | 170 х150 | - | К |  | П.5.2.18.  СП 59.13330.2012 |
|  | - ширина дверного проема | см | не менее 80 | - | К |  | П.5.2.1 . ГОСТ Р 51631 -2008 |
|  | - ширина дверного проема для новостроек | см | не менее 95 | - | К |  | П.5.2.18  СП 59.13330.2012 |
|  | - поручни на высоте от пола | см | 90-92,5 | - | О |  | П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008 |
|  | Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже |  | наличие | - | С,Г |  | П.5.2.20.  СП 59.13330.2012 |

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Еди­ницы изме­рения | Норматив | Фактичес­кая величина | Для  категорий  МГН\* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | см | Не выше 85 | - | К | установка | П.7.1.9  СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина зоны обслуживания | см | Не менее 100 | - | К | установка | П.7.1.9  СП 59.13330.2012 |
|  | Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций) | наличие | Не менее 1 | - | Г |  | П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000 |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | | |
|  | **Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)** | ед. | Не менее 1 | - |  |  |  |
|  | Площадь кабинета:  для индивидуального приема  на два рабочих места | кв.м. | 12  18 | - | К | реконструкция | П.7.1.13.  СП 59.13330.2012 |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | см | не выше 85 | - | К, О |  | П.7.1.9  СП 59.13330.2012  C:\Users\user\Documents\Новая папка (2)\DSCN3401.JPG |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | см | 120 | - | К, О | установка | П.5.2.2.  СП 59.13330.2012 |
|  | Оборудование (стеллаж, прилавок):  высота  глубина | см | 80  не более 50 | - | К |  | П.7.4.1.  СП 59.13330.2012 |
|  | Кабины для переодевания ,примерочные кабины со свободным пространством | см | Не менее 150х150 | - | К | установка | П.7.1.14  СП 59.13330.2012 |
|  | Доступный расчетно-кассовый пост | наличие | Не менее 1 | - | К,О,Г,С |  | П.7.4.2  СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата | см | Не менее110 | - | К,О |  | П.7.4.2  СП 59.13330.2012 |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | | |
|  | **Предприятия питания** |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь обеденного зала | кв.м. | Не менее 3 на 1 место | - | К, О,С |  | П.7.4.5.  СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода около прилавков | см | Не менее 90 | - | К,О,С |  | П.7.4.7.  СП 59.13330.2012 |
|  | Высота стола (не менее одного) | см | 65-70 | - | К |  | П.7.4.7.  СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода между столами | см | 120 | - | К,О,С |  | П.7.4.7.  СП 59.13330.2012 |
|  | Стойка бара:  ширина столешницы  высота столешницы | см | 160  85 | - | К |  | П.7.4.7.  СП 59.13330.2012 |
|  | Зрительный зал | ед. | 1 |  | К, О | реконструкция | C:\Users\user\Documents\Новая папка (2)\DSCN3400.JPG |
|  | Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах:  **50-75 мест в зале**  76-100 мест в зале  101-150 мест в зале  151-200 мест в зале  201-300 мест в зале  301-400 мест в зале  Свыше 400 | ед. | 3 | 3 | К |  | П.7.6.15.  СП 59.13330.2012 |
|  | **Спортивные трибуны** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах | % | Не менее 1,5 | - | К |  | П.7.5.1.  СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК | см | 190 | - | К |  | П.7.5.3.  СП 59.13330.2012 |

**5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Еди­ницы изме­рения | Норматив | Фактичес­кая величина | Для категорий МГН\* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санузел:  для административных, медицинских, соцучреждений;  в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа;  для предприятий торговли площадью более 150 кв.м. |  | наличие обязательно | нет | К,О,С | установка | П.5.40,  П.5.42  СП 118.13330.2012 |
|  | Знак доступности помещения  на высоте | см | Наличие  135 | - | К, О,С,Г | установка | П.5.3.6.  СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверного проема | см | Не менее 90 | - | К | установка | П.5.3.3.  СП 59.13330.2012 |
|  | габариты доступной кабины в общей уборной | см | Не менее 165 х 180 | - | К |  | П.5.3.3.  СП 59.13330.2012 |
|  | -опорные поручни\* |  | наличие | - | К, О | установка | П.5.3.3.  СП 59.13330.2012 |
|  | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) |  | наличие | - |  |  | П.5.3.6.  СП 59.13330.2012 |
|  | **Душевые кабины**  **(для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)** |  | наличие | нет |  |  |  |
|  | Габариты кабины:  открытые со сквозным проходом  закрытые | см | 120 х 90  180-180 | - | К |  | П.5.3.7  СП 59.13330.2012 |
|  | Габариты поддона |  | Не менее 90х150 | - | К |  | П.5.3.5.  СП 59.13330.2012 |
|  | - опорные поручни\* |  | наличие | - | К,О |  | П.5.3.5.  СП 59.13330.2012 |
|  | - откидное сиденье на высоте | см | 48 | - | К,О |  | П.5.3.5.  СП 59.13330.2012 |
|  | - наличие ручного душа |  |  | - | К,О |  | П.5.3.5.  СП 59.13330.2012 |
|  | **Гардеробные:** |  |  | нет |  |  | П.5.3.3.  СП 59.13330.2012 |
|  | - высота расположения индивидуального шкафчика для одежды | см | не выше 130  от пола |  | К |  | П.7.5.19  СП 59.13330.2012 |
|  | -длина скамьи  - ширина скамьи  - высота скамьи | см | не менее 300  не менее 70  не более 50 | - | К |  | П.7.5.16  СП 59.13330.2012 |
|  | - ширина прохода между скамьями | см | Не менее 180 | - | К |  | П.7.5.16  СП 59.13330.2012 |

**\* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99**

**6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ |  |  |  |  |  |  |  |
| помеще |  | Еди- |  | Фактичес- | Для | Мероприятия по |  |
| ний по | Наименование элементов объекта | ницы | Норматив | кая | категорий | адаптации: создание, | Примечания |
| плану |  | изме­рения |  | величина | МГН\* | установка, ремонт, |  |
| БТИ |  |  |  |  |  | реконструкция, замена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны |  | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Визуальная информация на контрастном фоне |  | наличие | нет | С | установка | П.5.5.4 ;5,5.6.  СП 59.13330.2012 |
|  | Размещение на высоте | см | не ниже 150  не выше 450  от пола | - | К, С |  | П.5.5.4  СП 59.13330.2012 |
|  | Высота прописных букв | см | не менее 7,5 | - | С | установка | П.6.8.3 ГОСТ Р51671 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: |  |  |  | С |  |  |
|  | Размещение на высоте | см | не более 250  от пола | - | К, С | установк | П. 6.12 ГОСТ Р51671 |
|  | Размер пиктограммы:  рядом с входом в общественные здания и сооружения;  на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения\* | см | 20 х 20  10 Х 10 | - | Г,О,К |  | П. 4.5.1.4.  ГОСТ Р 52131 |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги, |  | наличие | нет | С | установка | П.6.16 ГОСТ Р 51671 |
|  | выполненные шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |  |
|  | -высота размещения | см | 120-160 | - | С |  | П.6.18 ГОСТ Р51671 |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения)  Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа |  | наличие | нет | С |  | П.7.1.8.  СП 59.13330.2012 |
|  | **Надписи и знаки для идентификации кабинетов\*** |  | наличие | нет |  | установка |  |
|  | -высота размещения | см | не выше 150 | - | С |  | П.6.21.4 ГОСТ Р51671 |
|  | **Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.** |  | наличие | нет | С,Г | установка | П.5.5.6., 7.1.12  СП 59.13330.2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

**Примечание:**

**Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С –инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, ИК –инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.**